**安全文明生产管理制度**

**批准：**

**审核：**

**编制：**

**2019年9月15日**

**齐齐哈尔众工科技有限公司**

**安全管理制度目录**

**一目的--------------------------1**

**二主题--------------------------1**

**三奖惩--------------------------1**

**四检查监督----------------------1**

**五综合管理部管理职责------------1--2**

**六生产车间职责------------------2**

**七安全操作规程内容--------------2--4**

**八其他--------------------------4--5**

**九安全管理领导小组组织结构图----5**

一、目的

为加强公司各部门、车间的劳动保护，保护员工再生产工作过程中安全和健康，促进公司不断发展，根据有关安全法律和规定，结合公司实际情况，制定本制度。

二、主题

各部门、车间的安全生产工作必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持“管生产必须管安全”的原则，生产必须服从安全的需要，确保安全、文明生产。

三、奖惩

对在安全生产方面有突出贡献的团体和个人要给予奖励；对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者，要严肃处理；触犯法律的，交友司法机关处理。

四、检查监督

本公司已成立的安全领导小组，将全面负责各部门与车间的安全生产管理工作，研究制定安全管理制度，实施安全生产检查和监督，调查处理安全责任事故等工作。

五、综合管理部职责

1，负责开展对职工安全教育培训，增强职工的安全意识和法制观念，研究解决安全教育中的问题；

2，制订、修改安全生产实施细则和操作规程，实施安全生产监督检查，贯彻执行公司下达的各项安全指令，对上级的指示和基层的情况上传下达，做好安全信息反馈工作，确保生产安全；

3，组织开展安全生产大检查，经常深入车间一线指导安全生产，遇有特别紧急不安全情况时有权指令停止生产，消除安全隐患，并立即报告领导研究处理；

4，参加安全事故的调查处理，负责对安全事故的分析报告，协助有关部门提出防止事故的措施，并监督按时实施；

5，负责对新员工、临时工、民工在上岗前的安全生产制度、安全操作规程等规章制度的教育培训工作，培训合格并签订安全责任书后，方能上岗；

六、生产车间职责

1，车间主管为生产车间安全生产第一责任人，协助公司领导和综合部执行安全法规、制度，综合管理日常安全文明生产工作。

2，车间安全生产责任人要经常检查本部门安全生产情况，督促职工遵守安全生产制度和操作规程，做好设备、工具的安全检查和保养工作。

七、安全操作规程内容

1，员工上班时必须穿戴工作服、工作鞋、安全帽、将衣服袖口扎紧，严禁穿凉鞋和拖鞋进入车间;

2，工作前认真检查各自机床、机器设备，确认一切正常后，才可以操作;

3，留有超过颈根以下长发的员工操作旋转设备时，必须戴工作帽，并把头发放入帽内，操作旋转设备时禁止戴手套；

4,在工作台上操作生产，要注意安全，不得随便倚靠在工作台的护栏上，工作台和防护罩的铁屑要及时清扫干净，以防滑倒；

5，清除工作台上铁屑时严禁用手拿和嘴吹，应使用专有工具；

6，高速切割、切削脆性材料或喷砂作业时要带好防护眼镜或面罩，防止铁屑等弹入眼内；

7，严禁在传动部位上传递物品；

8，装卸调换工夹具、测量尺寸、擦拭机床或机器设备时必须停车，必要时要断电进行；

9，在磨道具和使用砂轮机时要遵守砂轮机的操作规程；

10，要经常清除机床和机器设备周围的废物垃圾和油渍，定期更换机床机油，保持机床供油系统正常，避免发生机床故障；

11，焊接、熔敷或动火作业时要设置安全防护区域，准备灭火器材，清除附近易燃物；

12，工件堆放要稳妥整齐，不得超出通道，以免安全通道被堵；

13，在使用各类刀具、铁棒、铁钩等重型工具时禁止对准他人，以免误伤他人，使用后要妥善保管；

14，下班时或在岗人员全部离开车间现场必须切断电源、气源、熄灭火种，清理现场，关好所有门窗，认真检查水、电、气是否处于安全状态。

15，认真遵守行车安全才做规程、各类机床和机器设备安全操作规程，认真遵守磨工、钳工、焊工喷砂工安全操作规程以及机电维修安全操作等规程。

16，爱护生产设备和设施，发现不安全情况及时报告，并迅速予以排除。

八、其他

1，对从事电气、焊割、行车、机械操作等工种人员，必须进行安全技术培训和经常性安全教育，具备合格操作资格后，持证上岗。

2，机床及机器设备不得超负荷运行和带病运行，做到正确使用，定期检修，确保正常运行。

3，生产工作场地有危险的地方必须有安全设施和明显的安全标志。

4，易燃易爆物品要严格按照有关规定贮存、使用。氧气瓶和乙炔瓶应有4米以上的安全距离，并与明火保持在两米以上的距离。

5，检查人员对查出的安全隐患要逐项进行分析，提出整改措施。按照定措施、定人员、定期限的原则按时完成整改任务。

6，到乙方生产现场或其他维修现场必须遵守并执行乙方全部安全管理制度和要求。

7离开公司生产车间到其他作业场所公司安全管理制度同样有效。

8，发生人员伤害事故后，综合部领导、车间主管要立即赶到现场，组织员工实施抢救，并保护好现场，及时报告。

9，发生安全事故和重大责任未遂事故后，综合部、生产车间要联合组织有关人员进行现场教育，分析事故原因，吸取事故教训，制定防范措施，处理事故责任人，防止类似事故重复发生。

10，提倡文明生产，员工必须遵守文明操作规程。自觉保持地面的清洁，工件翻身和移动要防止造成地面、墙壁、机器和工件的损坏。

11，钢丝绳使用完毕后，必须放回规定区域，运送钢丝绳时禁止在地上拖拉。

九、安全管理领导小组组织结构图

组长：李伟

副组长：杨春红 郭春峰

安全员：张洪伟

成员：（以姓名拼音为序）

陈新 崔志国 雷雨峰 李树志 梁树臣 梁义滨 王鹏王继成 王志鹏 王振华 姚书伟 谢贵忠